Verbetering van de kwaliteit en uniformiteit

**Maximale breedte van 25 meter voor berm.**

**Uniformering van de afbakening van boomspiegels en ander klein stedelijk groen**

**Wat is de huidige situatie?**

Voor bijvoorbeeld een landelijke impactanalyse wateroverlast en overstromingen

Wat is de voorgestelde situatie?

**Scheiding en overigeScheiding**

* Vervallen van

**Oever/slootkant**

Wanneer is een stuk groen of verharing een OndersteunendWegdeel ‘berm’, OndesteunendWaterdeel of een (On)BegroeidTerreindeel

**Bos**

**Wat is de huidige situatie?**

In ruim driekwart van de gevallen komt in de BGT een classificatie ‘gemengd bos’ voor waar de BRT een classificatie ‘loofbos’ of ‘naaldbos’ heeft. Dit is te verklaren omdat bepaalde bronhouders tijdens de opbouw van de BGT ‘gemengd bos’ als default waarde hebben ingevuld voor begroeidterreindelen van het type bos.

**Wat is het probleem?**

toegepast bij de opbouw van de BGT. Dit leidt niet alleen tot inconsistenties

, waardoor er inconsistenties tussen BRT en BGT ontstaan.

In de BGT hebben

Voor betere dienstverlening

De brandweer kan op basis van de BRT en de BGT nu niet inschatten hoeveel en welk materiaal ingezet moet worden, wat leidt tot inefficiënte inzet van materieel.

**Afbakening damwand inclusief deksloof.**

**Geleidewerk en remmingswerk langszijde scheepvaart inwinnen**

Uitbreiding

**Beter aansluiting basistopografie, plustopografie op beheertopografie.**